主屏幕 > 高级功能 > 安装高级选购件(i-Option) > 高级选购件的类型

## 高级选购件的类型

本机提供多种高级选购件以增强多功能性。

高级选购件有以下类型。

功能 | 概述 | 所需选购件
--- | --- | ---
语音导航 | 语音导航对于说明画面、按键以及按键操作很有用，帮助用户执行操作或防止操作本机时出错。 此功能还可以帮助查看画面有困难的用户借助语音导航更顺利地执行操作。 该功能在放大显示画面、导航画面、辅助功能设置画面或地址规格画面上提供。 | i-Option LK-104 本地接口组件
可查找的PDF | 允许您在将已扫描的原稿数据转化为PDF文件时将透明的文本数据粘贴到PDF文件，并创建可搜索的PDF文件。 此功能使用OCR字符识别技术从扫描的图像自动创建文本信息。 | 需要以下单元之一。 i-Option LK-105 i-Option LK-110
可查找的PDF (传真RX文件) | 可让您使用转发TX功能或TSI路由功能将所接收传真转换为PDF类型并转发到计算机时创建可搜索的PDF文件。 | i-Option LK-110
DOCX/XLSX转换 | 可让您将扫描原稿数据转换为OOXML (DOCX或XLSX)文件然后发送或保存。如有必要，可以将透明文本数据粘贴到文件中并创建可搜索的OOXML文件。 此功能使用OCR字符识别技术从扫描的图像自动创建文本信息。 | i-Option LK-110
条码字体 | 允许您根据从ERP (企业资源规划)系统发送到本机的数据生成条码，并从本机打印。 您可以不使用打印机驱动程序直接打印数据。 | i-Option LK-106
Unicode字体 | 允许您打印从ERP (企业资源规划)系统发送到本机的多语言文本信息(Unicode)。 您可以不使用打印机驱动程序直接打印数据。 | i-Option LK-107
OCR字体 | OCR字体是一种可通过OCR (光学字符识别)正确识别文本的标准化字体。 标准情况下，可以使用OCR-B字体(PostScript)。安装高级选购件后可以使用OCR-A字体(PCL)。 | i-Option LK-108
E-mail接收打印 | 如果E-mail发送到本机的E-mail地址，可让您通过本机打印E-mail附件。 | i-Option LK-110
ThinPrint | 配置在本机中启用ThinPrint功能的设置。 ThinPrint是一种从ThinPrint引擎(.print引擎)向ThinPrint客户端(.print客户端)发送打印作业时可通过执行数据压缩或宽带控制来实现快速打印的一种功能。本机以ThinPrint客户端(.print客户端)运行。 | i-Option LK-111
无伺服拉式打印 | 无伺服拉式打印群组由多台设备组成。可以通过组中的任意设备执行来自用户计算机以及设备上存储的打印作业。 | i-Option LK-114
病毒扫描 | 对本机与云服务、计算机或USB闪存等外部环境之间传输的数据进行病毒扫描。 | i-Option LK-116
IP传真(SIP) | 不使用电话线通过网络通信发送和接收传真。该功能在兼容IP传真的设备之间可用。 | i-Option LK-117

提示

- i-Option LK-110中包含i-Option LK-105的功能许可证。若要购买i-Option LK-110，则无需再购买i-Option LK-105。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。