主屏幕 > 维护保养 > 更换耗材 > 更换排纸处理器或鞍式装订器的订书钉盒 > 更换鞍式装订盒

## 更换鞍式装订盒

### 排纸处理器FS-540 SD

1
打开排纸处理器的前门。
2
拉出鞍式装订器。
3
朝自身方向倾斜鞍式装订盒的蓝色旋钮。
4
拉出鞍式装订盒。
5
打开鞍式装订盒盖。
6
从鞍式装订盒拆下任何空的装订盒。
7
将新的装订盒安装到鞍式装订盒。
8
关闭鞍式装订盒盖。
9
安装鞍式装订盒。
10
将鞍式装订盒的蓝色旋钮推到背部。

- 确认鞍式装订盒的标记匹配鞍式装订器的标记。

11
推入鞍式装订器。
12
关闭排纸处理器的前门。
提示

- 不要除去机器中遗留的订书钉。否则，将激活装订功能，却不会装订任何纸张。

备注

- 移动鞍式装订器时，请务必仅握住手柄。否则，您的手或手指可能会被机器夹住。
- 一定要在相关信息显示后再更换鞍式装订盒。在没有显示相关信息时卸下鞍式装订盒，可能导致故障。

### 排纸处理器FS-539 SD

1
打开排纸处理器的前门。
2
拉出鞍式装订器。
3
朝自身方向倾斜鞍式装订盒的蓝色旋钮。
4
拉出鞍式装订盒。
5
打开鞍式装订盒盖。
6
从鞍式装订盒拆下任何空的装订盒。
7
将新的装订盒安装到鞍式装订盒。
8
关闭鞍式装订盒盖。
9
安装鞍式装订盒。
10
将鞍式装订盒的蓝色旋钮推到背部。

- 确认鞍式装订盒的标记匹配鞍式装订器的标记。

11
推入鞍式装订器。
12
关闭排纸处理器的前门。
提示

- 不要除去机器中遗留的订书钉。否则，将激活装订功能，却不会装订任何纸张。

备注

- 移动鞍式装订器时，请务必仅握住手柄。否则，您的手或手指可能会被机器夹住。
- 一定要在相关信息显示后再更换鞍式装订盒。在没有显示相关信息时卸下鞍式装订盒，可能导致故障。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。