主屏幕 > 节省成本 > 降低传真通讯成本

## 降低传真通讯成本

### 在通讯费低的时间段内发送传真(定时发送)

定时发送是在预先指定的时间自动启动通讯的功能。在清晨或深夜等电话费折扣时段发送传真可以降低通讯费。

有关详细资料，请参见指定通信时间([定时TX])。

### 通过中继站广播传真(中继分发)

中继分布功能可将传真分发到中继机器并让中继机器将所接收传真分发到预注册的目的地。与向所有目的地广播传真的情况相比，通过将中继站和目的地按区域分组，可以降低整体通信成本。此功能在向遥远地方广播传真时有用。

有关详细资料，请参见指定中继机之后发送([F-代码TX])。

### 使用Internet传真功能进行通讯

Internet传真是通过企业网和Internet发送和接收传真的功能。此功能使用与计算机相同的网络，通讯成本比正常传真传输更低。不管传真页数多少或到目的地距离远近，都会降低通讯费。

有关详细资料，请参见发送和接收Internet传真。

### 使用IP地址传真功能进行通讯

IP地址传真功能可在受限网络内，如企业网，发送和接收传真。此功能使用与计算机相同的网络，通讯成本比正常传真传输更低。使用企业网可帮助降低通讯成本。

有关详细资料，请参见发送和接收IP地址传真。

### 使用IP传真(SIP)功能进行通讯

IP传真(SIP)是一种可通过企业网和互联网启用实时发送/接收的功能。即使在对/从远程位置发送/接收传真时，该功能也会提供低成本、低延迟的通信。

有关详细资料，请参见发送和接收IP传真(SIP)。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。