主屏幕 > 功能 / 实用程序键的说明 > [机器设置]-[机器设置] > [打印机设置]

## [打印机设置]

### [基础设置]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[打印机设置]-[基础设置]

指定本机的默认打印设置。除非打印机驱动程序指定了打印设置，否则本机将根据这些设置操作。

设置 | 说明
--- | ---
[PDL设置] | 选择页面描述语言(默认值为[自动])。当选择[自动]时，本机在PCL和PS之间自动切换。
[画质设置] | 选择原稿的最佳质量设置模式(默认值为[文档/照片])。 [文档/照片]：应用的图像质量设置适合包含文字、图形、图表和照片等多个元素的原稿。 [文档]：应用的图像质量设置适合主要包含文字的原稿。 [照片/DTP]：应用的画质设置针对图像质量。 [CAD]：应用的图像质量设置适合由细线组成的原稿。以高分辨率再现图像。
[边缘定义] | 选择是否高亮图像边缘(默认值为 [弱])。 想要提高小文字或模糊文字的清晰度时，选择此选项以锐化图形和表格中的文字等图像的边缘以增加易读性。
[打印套数] | 输入需要打印的份数(默认值为[1]份)。
[原稿方向] | 选择需要打印的图像方向(默认值为[纵向])。
[光泽模式] | 选择是否让打印的图像更光滑(默认值为关闭)。
[碳粉节省] | 选择是否通过减少打印浓度节省碳粉消耗(默认值为关闭)。
[装订方向调整] | 选择如何调节双面打印纸张的装订位置(默认值为[排纸优先])。 [排纸优先]：接收到全部页面后，开始调节装订位置并开始打印。 [产生优先]：每接收到一页都调节装订位置并开始打印。 [控制调整]：不调整打印位置。根据打印机驱动程序中指定的设置打印页面。
[RIP前硬盘驱动器中的假脱机打印作业] | 选择如果正在执行另一个打印作业的情况下收到下一个作业在存储设备上保存时，选择开启(默认值为开启)。
[A4/A3< - >LTR/LGR自动转换] | 选择如果纸盒中没有加载指定纸张，是否使用与[默认纸张尺寸]中指定的纸张尺寸相似的纸张(默认值为关闭)。 在正常情况下，选择关闭。选择开启时，会自动发生A4和Letter尺寸之间转换、A3和Ledger尺寸之间转换，图像可能部分丢失。
[横幅纸张设置] | 选择是否打印包含发件人或打印数据标题的横幅页(封面) (默认值为关闭)。
[线宽度调整 (600dpi)] | 选择以600 dpi的分辨率打印时如何调整文字或线条的宽度(默认值为[标准])。 [细]：选择此选项以细线表现字母和线条。可以精致打印字母和图形的细节。 [较细]：选择此项可以绘制粗细在[细]与[标准]间的字母和线条。 [标准]：选择此项可以绘制正常粗细的字母和线条。 [较粗]：选择此项可以绘制粗细在[标准]与[粗]间的字母和线条。 [粗]：选择此选项以粗线表现字母和线条。可以清晰打印字母和图形。
[线宽度调整 (1200dpi)] | 选择以1200 dpi的分辨率打印时如何调整文字或线条的宽度(默认值为[标准])。 [细]：选择此选项以细线表现字母和线条。可以精致打印字母和图形的细节。 [较细]：选择此项可以绘制粗细在[细]与[标准]间的字母和线条。 [标准]：选择此项可以绘制正常粗细的字母和线条。 [较粗]：选择此项可以绘制粗细在[标准]与[粗]间的字母和线条。 [粗]：选择此选项以粗线表现字母和线条。可以清晰打印字母和图形。
[灰度背景文本校正] | 选择是否避免文本或线条在灰色背景下看起来比实际更粗(默认值为开启)。 选择开启可以让灰色背景上的文本和线条看起来与非灰色背景上的文本和线条宽度相同。
[最小化打印] | 选择当直接打印PDF、PPML或OOXML (docx、xlsx或pptx)文件时是否稍微缩小整个页面的尺寸(默认值为关闭)。 打印整个原稿图像(包括其边缘)时可以使用此功能。
[OOXML打印模式] | 选择当直接打印OOXML (docx、xlsx或pptx)文件时图像质量优先还是速度优先(默认值为[速度优先])。
[装订] | 如需装订已打印纸张，请选择装订数量(默认值为[关闭])。
[打孔] | 如需为已打印纸张打孔，请选择所需打孔数量(默认值为[关闭])。
[折叠类型设置] | 如需折叠已打印纸张，请选择折叠模式(默认值为[关闭])。
[对折/三折叠规格设置] | 如需折叠已打印纸张，请选择折叠模式(默认值为[部单位])。
[页单位设置] | 在[对折/三折叠规格设置]中选择[通过页]时，请输入一次折叠的页数(默认值为[1])。
[打印/传真 输出] | 选择什么时候开始打印所接收的打印/传真数据。 [打印]：选择开始打印所接收数据的时序(默认值为[保存&打印])。 [批量打印]：接收到所有页后开始打印。 [保存&打印]：接收到第一页后开始打印。 [传真]：选择开始打印所接收传真数据的时序(默认值为[批量打印])。 [批量打印]：接收到所有页后开始打印。 [保存&打印]：接收到第一页后开始打印。 对于Internet传真，始终选择批量打印。
[输出纸盒] | 选择在复印、打印、传真或打印报告中首先排出纸张的纸盒。 本机上所安装的不同选购件具有不同的默认值。
[纸盒] | 指定纸盒(默认值为[自动])。
[默认纸张尺寸] | 选择打印纸张的尺寸(默认值为[A4])。
[纸张类型] | 选择打印纸张的类型(默认值为[无])。
[双面打印] | 选择当打印包含多页面的数据时是否在纸张的双面打印原稿(默认值为关闭)。
[装订位置] | 选择双面打印的装订位置(默认值为[左/装订])。
[横幅纸张纸盒] | 选择用于打印横幅页(封面)的纸盒(默认值为[自动])。

提示

- 以下设置在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。
  [装订]、[打孔]、[对折/三折叠规格设置]、[折叠类型设置]
- 在[机器设置]-[管理员]-[安全]-[打开用户等级]中将设置更改权限指定到用户时显示以下设置。
  [打印/传真 输出]，[输出纸盒]

### [PCL 设置]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[打印机设置]-[PCL 设置]

指定PCL打印的默认值。除非打印机驱动程序指定了打印设置，否则本机将根据这些设置操作。

设置 | 说明
--- | ---
[选择颜色] | 选择打印颜色(默认值为[自动颜色])。 [自动颜色]：根据原稿颜色自动选择颜色模式。 [灰阶]：不管原稿为彩色还是黑白都打印黑白原稿。 [2色 (文字优先)]：原稿的灰色区域和彩色区域会使用[2种颜色选择]中指定的颜色组合进行打印。该选项提供了针对文字视觉质量的颜色再现性。 [双色(照片优先)]：原稿的灰色区域和彩色区域会使用[2种颜色选择]中指定的颜色组合进行打印。该选项提供了针对照片视觉质量的颜色再现性。
[符号集] | 选择所需的字体符号集(默认值为[PC-8, 代码页 437])。
[字体设置] | 选择所需的字体(默认值为[Courier])。 [选择字体]：从本机内置的字体或下载到本机的字体中选择所需字体。
[字体尺寸] | 指定默认字号值。 [可调整大小的字体]：为可缩放字体(各字符具有不同的宽度)输入字号(以point为单位) (默认值为[12.00 点])。 [位图字体]：为位图字体(各字符具有相同的宽度)输入字体宽度(以pitch为单位) (默认值为[10.00 字符间距])。
[行/页] | 输入一个页面内打印的文本数据行数(默认值为[64]行)。
[CR/LF映射] | 选择当打印文本数据时是否替换换行代码(默认值为[关闭])。
[条码字体设置] | 配置条形码字体的设置。 [条形码行宽]：指定条形码字体的线宽(默认值为[00%])。 [条形码间距宽度]：指定条形码字体的间距宽度(默认值为[00%])。
[细线] | 以缩小尺寸打印模式绘制细线时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。 此方法对Excel中创建的表格边框等细线有效，但对插图中使用的细线无效。
[自动边缘润色] | 叠印相邻颜色而不在图片周围生成空白时，请将此选项设置为开启(默认值为关闭)。 设置为开启避免在图表或图形颜色的边缘产生白线。

提示

- [条码字体设置]在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。

### [PS 设置]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[打印机设置]-[PS 设置]

指定PS打印的默认值。除非打印机驱动程序指定了打印设置，否则本机将根据这些设置操作。

设置 | 说明
--- | ---
[选择颜色] | 选择打印颜色(默认值为[自动颜色])。 [自动颜色]：根据原稿颜色自动选择颜色模式。 [全彩色]：不管原稿为彩色还是黑白都打印全彩色原稿。 [灰阶]：不管原稿为彩色还是黑白都打印黑白原稿。
[PS 错误打印] | 若要在PS栅格化发生错误时打印错误信息，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[自动边缘润色] | 叠印相邻颜色而不在图片周围生成空白时，请将此选项设置为开启(默认值为关闭)。 设置为开启避免在图表或图形颜色的边缘产生白线。
[黑色叠印] | 选择是否在印刷时避免在黑色字符或图形周围产生空白区域(默认值为[关闭])。 [文本/图像]：用黑色套印文字和图形之间的相邻部分。当图表或图形的黑色部分周围出现白线时使用此设置。 [文本]：在文字部分的相邻颜色上用黑色套印。当文字周围出现白线时使用此设置。 [关闭]：按原样打印数据，不使用黑色套印。
[ICC Profile设置] | 指定需要在打印机驱动程序中显示的默认配置文件设置。 [相片 - RGB 色]：选择适用于图像的RGB颜色的默认设置(默认值为[sRGB])。 [相片 - 输出Profile]：选择适用于图像的输出配置文件的默认设置(默认值为[自动])。 [文本 - RGB 色]：选择适用于文本的RGB颜色的默认设置(默认值为[sRGB])。 [文本 - 输出Profile]：选择适用于文本的输出配置文件的默认设置(默认值为[自动])。 [图/表/图表 - RGB 色]：选择适用于图形、表格和图表的RGB颜色的默认设置(默认值为[sRGB])。 [图/表/图表 - 输出Profile]：选择适用于图形、表格和图表的输出配置文件的默认设置(默认值为[自动])。 [仿真Profile]：选择模拟配置文件的默认设置(默认值为[自动])。 如果在[机器设置]-[专家调整]-[PS设计设置]设置为[不执行]时将[仿真Profile]设置为[自动]，请使用基于处理的模拟配置文件。

### [TIFF 设置]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[打印机设置]-[TIFF 设置]

配置默认纸张设置直接在本机上打印TIFF、JPEG或PDF文件。当从USB内存设备打印图像或使用Web Connection的直接打印功能直接打印图像时应用这些设置。

设置 | 说明
--- | ---
[自动选择纸张] | 选择确定打印纸张尺寸的方法(默认值为[自动])。 [自动]：在与图像尺寸相同的纸张上打印TIFF/JPEG (JFIF)/PDF图像。 但会对JPEG (EXIF)图像进行放大或缩小处理以适应[基础设置]-[默认纸张尺寸]中指定的纸张尺寸。 [优先纸张尺寸]：在[基础设置]-[默认纸张尺寸]中指定尺寸的纸张上打印图像。

### [安全设置]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[打印机设置]-[安全设置]

配置安全设置直接在本机上打印XPS、OOXML或PDF文件。

设置 | 说明
--- | ---
[XPS/OOXML/PDF数字签名] | 验证数字签名以打印添加了数字签名的XPS、OOXML (docx、xlsx或pptx)或PDF文件时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 选择开启时，如果签名无效则不会打印数据。

### [OOXML打印设置]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[打印机设置]-[OOXML打印设置]

配置默认打印设置直接在本机上打印OOXML文件。

设置 | 说明
--- | ---
[纸张/书本打印] | 选择当处理Excel文件时是打印当前选择的工作表还是整个工作簿(默认值为[当前纸张])。
[默认纸张尺寸] | 选择打印OOXML (docx、xlsx或pptx)文件的纸张尺寸(默认值为[自动])。
[纸张类型] | 选择打印OOXML (docx、xlsx或pptx)文件的纸张类型(默认值为[自动])。

### [页面布局设置]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[打印机设置]-[页面布局设置]

配置默认页面布局设置直接在本机上打印文件。

设置 | 说明
--- | ---
[合并] | 将多页缩小到一页的同一侧以便打印，请将此选项设置为开启(默认值为关闭)。
[合并页数] | 指定要在一页上放置的页数。 [列]：输入要在一页的垂直方向上放置的页数(默认值为[1])。 [行]：输入要在一页的水平方向上放置的页数(默认值为[1])。
[组合方向] | 选择页面排列顺序(默认值为[由左上至横向])。
[页面间隔] | 指定行和列方向的页间距(默认值为[0])。
[边距] | 指定顶部、底部、右侧和左侧位置的页边距(默认值为[0])。
[页面缩放] | 指定放大或缩小页面尺寸的任何比例(默认值为[自动])。
[打印页边距] | 选择是否打印页面之间的边界线(默认值为关闭)。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。