主屏幕 > 传真 > 发送选项 > 一次发送一个扫描页面([快速记忆TX])

## 一次发送一个扫描页面([快速记忆TX])

### 关于快速记忆TX

快速记忆TX是一种在一页原稿扫描后尽快开始发送传真的方法。发送总页数可以在发送者记录中输入。

正常情况下，本机会在扫描完所有页并保存在内存后(内存TX)开始发送。使用快速记忆TX时，可以减少整体处理时间。使用这种方法后，可以传真许多页而不造成内存溢出。

提示

- 此功能不能与以下功能共同使用。
  定时TX、轮询TX、轮询TX (公告板)、轮询RX、轮询RX (公告板)、包含非传真目的地的广播发送

### 操作流程

1
装入原稿。
2
触摸主屏幕上的[传真]。
3
指定目的地。
4
触摸[快速记忆TX]。
5
将[快速记忆TX]设置为开启。
6
将[页数]设置为开启，在[原稿计数]中输入原稿的总页数。
7
使用开始键开始发送。

扫描一页时，传输开始。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。