主屏幕 > 复印 > 在经典风格下使用复印功能 > 如何复印 > 在自定义尺寸的纸张上复印

## 在自定义尺寸的纸张上复印

本节说明了如何将自定义尺寸纸张装入手送托盘。

1
装入原稿。
2
显示经典风格复印屏幕。
3
将自定义尺寸的纸张装入手送托盘，并且进行打印的一面朝下放置。

此时显示选择纸张类型和纸张尺寸的屏幕。

4
在[纸张尺寸]中触摸[自定义尺寸]。
5
在[自定义尺寸设置]中输入纸张尺寸，然后关闭屏幕。

- 若要指定在内存中注册的尺寸，选择从[注册尺寸]调用的纸张尺寸，然后触摸[调用]。

6
使用开始键开始复印。

### 将自定义尺寸纸张注册在内存中

1
显示经典风格复印屏幕。
2
触摸[纸张]并选择可设置自定义尺寸的纸盒。然后触摸[更改纸盒设置]。
3
触摸[指定纸张尺寸]。
4
在ADF或稿台上装入要测量的单张纸。
备注

- 如果将纸张装入稿台，请保持原稿盖板打开。
- 如果厚纸重量(最大210 g/m2 (55-7/8 lb))超过ADF允许的纸张重量，会造成ADF中的故障。如果所装入纸张的重量超过ADF允许的纸张重量，请在稿台上装入纸张。

5
使用开始键开始尺寸测量流程。

测量完成时，会显示确认测量结果的屏幕。

6
触摸[存储大小]。
7
在[注册尺寸]中，选择要注册数据的存储器键。

- 若要更改所选存储器键的名称，请触摸[编辑名称]。

8
触摸[/]。
9
若要将检测的尺寸设置为纸张尺寸，触摸[/]。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。