主屏幕 > 前言 > 装入纸张 > 在控制面板上更改纸盒纸张设置

## 在控制面板上更改纸盒纸张设置

### 更改纸张尺寸

可用的纸张类型因纸盒而异，因此，所显示画面会有所不同。
1
触摸主屏幕上的[纸张]。
2
触摸纸盒以更改纸张设置。
3
在[纸张尺寸]中，指定所装纸张的尺寸。

- 将[自动检测]设置为开启将自动检测所装纸张的尺寸。选择手送托盘以外的纸盒时显示。

- 从下拉列表中选择[定制尺寸]可直接输入和指定纸张的长度和宽度。有关详细资料，请参见指定自定义尺寸。

- 如果从下拉列表中选择纸张类型类别，系统会跳转到所选的类别。

4
触摸[OK]。

### 更改纸张类型

可用的纸张类型因纸盒而异，因此，所显示画面会有所不同。
1
触摸主屏幕上的[纸张]。
2
触摸纸盒以更改纸张设置。
3
在[纸张类型]中，指定所装纸张的类型。

- 对于标签纸，选择[厚纸1+]。

4
触摸[OK]。
提示

- 使用60 g/m2至70 g/m2 (15-15/16 lb至18-5/8 lb)的普通纸时，在[纸张类型]的[普通纸]中触摸菜单图标()，然后设为[更改纸张厚度 开启]。在装有普通纸的纸盒当中，设置为[更改纸张厚度 开启]的纸盒将置于低优先级。但如果[更改纸张厚度 开启]设置到所有纸盒，则可以实行在[机器设置]-[机器设置]-[系统设置]-[自动纸盒选择设置]中指定的优先顺序来选择合适的纸盒。

### 指定自定义尺寸

当装入自定义尺寸的纸张时，直接输入纸张的长度和宽度。

1
触摸主屏幕上的[纸张]。
2
触摸纸盒以更改纸张设置。
3
从[纸张尺寸]的下列列表中触摸[定制尺寸]。
4
指定纸张的长度和宽度。
5
触摸[OK]。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。