主屏幕 > 打印 > 在Windows环境中打印 > 打印选项 > 在索引纸的标签上打印

## 在索引纸的标签上打印

本节介绍了如何在五张A4 (8-1/2 e 11)索引纸的标签上仅打印文本。

在计算机上配置打印设置后，将索引纸装入机器并开始打印。

1
准备五页空白页原稿数据。
2
打开应用程序中的文件，并单击[文件]。从菜单中单击[打印]。
3
从打印机列表中选择本机，然后单击[打印机属性]。
4
从[基本]选项上的[原稿尺寸]中，选择[A4]([8 1/2x11])，然后从[纸张尺寸]选择[A4索引]([8 1/2x11索引])。
5
显示设置更改确认屏幕，因此单击[是]。

- [纸张类型]更改为[索引纸]。

- [打印类型]更改为[单面]。

6
从[纸盒]中选择[手送纸盘]。
7
选择[封面模式]选项中的[逐页设置]复选框。
8
选择列表编号，并单击[编辑列表...]。
9
单击[索引纸设置...]。
10
更改编号以匹配想要使用索引纸的尺寸，然后单击[确定]。
11
单击[追加]，然后在[页码]中输入[1]。

- 对于第2页，输入[2]。输入编号以匹配想要添加到列表的页面。

12
选择[打印类型]，另外从[更改设置]选择[打印（单面）]。
13
选择[索引纸]，另外从[更改设置]选择[使用]。

- 确认[标题位置]设为[接续前页]。

14
输入要在[标题文字]中打印的文本，然后单击[标题文字的详细...]。
15
必要时更改文本方向、尺寸等，然后单击[确定]。
16
重复步骤10至14直到已设置第5页，然后单击[确定]。
17
单击[确定]。
18
执行打印。

在本机上执行以下操作。在本机的控制面板上显示以下屏幕。

19
将索引纸装入手送托盘。

- 将进行打印的一面朝下放置，并将标签一面与本机的对立面对齐。

- 确认索引纸以正确的顺序从顶部装入。

20
触摸[完成]开始打印。

- 如果无法触摸[完成]，确认打印机驱动程序的纸张设置是否符合主机的设置。另外，取出在手送托盘中所装入的索引纸，然后重新装入。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。