主屏幕 > 复印 > 复印操作 > 在信封或明信片上复印 > 在信封上复印

## 在信封上复印

### 在纸盒1中装入纸张

最多可以向纸盒1装入70个信封。

1
装入原稿。
2
触摸主屏幕上的[复印]。
3
拉出纸盒1。
4
当装入长度为182 mm (7-3/16 inches)或以下的信封时，将附件安装在横向导板上。
5
将信封装入纸盒1时，请注意以下要点。

- 请勿使用在纸张封口盖或被封口盖覆盖的部分上有胶水或隔离纸的信封。否则，可能会损坏机器或者发生故障。

- 装入信封时，要排空里面的空气，沿信封盖折线压紧。否则，可能导致信封褶皱或卡纸。

6
将信封盖一面朝下放置，然后装入信封，如图所示。

- 信封盖一面不能进行打印。

7
将横向导板滑动到适合所装入纸张尺寸的位置。
8
关闭纸盒1。
9
触摸[纸张尺寸]中的[信封 / 明信片]([信封 / 4e6]、[信封 / A6卡片])。
10
选择信封的尺寸。

- 可以使用各种尺寸的信封。为所装入的信封指定正确纸张大小。

备注

- 装入信封时如果封口盖打开，请另外选择符合的标准尺寸。不必测量封口盖打开时的信封尺寸以作为自定义尺寸信封设置尺寸。

11
触摸[OK]。
12
使用开始键开始复印。

### 在手送托盘中装入纸张

最多可以向手送托盘装入10个信封。

1
装入原稿。
2
触摸主屏幕上的[复印]。
3
将信封装入手送托盘时，请注意以下要点。

- 请勿使用在纸张封口盖或被封口盖覆盖的部分上有胶水或隔离纸的信封。否则，可能会损坏机器或者发生故障。

- 装入信封时，要排空里面的空气，沿信封盖折线压紧。否则，可能导致信封褶皱或卡纸。

4
将信封盖一面朝上放置，然后装入信封，如图所示。

- 将信封插入纸盒，直到其边缘紧贴背面。

- 信封盖一面不能进行打印。

5
将横向导板滑动到适合所装入纸张尺寸的位置。
6
在纸张设置屏幕上，触摸[纸张尺寸]中的[信封 / 明信片]([信封 / 4e6]或[信封 / A6卡片])。
7
选择信封的尺寸。

- 可以使用各种尺寸的信封。为所装入的信封指定正确纸张大小。指定了信封尺寸时，纸张类型会自动设置为[信封]。

备注

- 装入信封时如果封口盖打开，请另外选择符合的标准尺寸。不必测量封口盖打开时的信封尺寸以作为自定义尺寸信封设置尺寸。

8
触摸[OK]。
9
使用开始键开始复印。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。