主屏幕 > 打印 > 在Windows环境中打印 > 实用的打印功能 > 将纸张插入原稿

## 将纸张插入原稿

### 插入封面和封底([封面]/[封底])

可以将封页插在正文的第一页之前或最后一页之后。

封面和封底的纸张可与正文纸张不同(在纸张颜色和厚度方面)。可进行一次性打印。

1
在[基本]选项的[纸盒]中，选择用于打印正文页的纸盒。

- 无法选择[自动]。

2
在[封面模式]选项中，选择[封面]或[封底]复选框。

- 必要时可以选择在插页上打印原稿还是将其留为空白。当打印插页时，原稿的第一页打印在封面上，原稿的最后一页打印在封底上。

3
在[封面模式]选项中选择[封面纸盒]或[封底纸盒]，选择作为封面或封底插入的纸张的纸盒。

### 在透明胶片间插入纸张([OHP插页])

当打印到多张透明胶片上时，可以在透明胶片之间插入指定的纸张。这些纸张可防止透明胶片由于打印时产生的热或静电而粘在一起。

1
在[基本]选项的[纸张类型]中选择[OHP投影片]。

- [打印类型]更改为[单面]。

- [颜色选择]更改为[灰度级]。

2
在[封面模式]选项中，选择[OHP插页]复选框。

- OHP插页作为空白页插入。

3
在[封面模式]选项中选择[插页纸盒]，然后为在透明胶片之间插入的纸张选择纸盒。

### 将纸张插入指定页([逐页设置])

与其他页不同的纸张在指定页中插入。

您可以插入彩色纸和厚纸。也可以选择是否在插入的纸张上打印原稿。

事先创建一个指定每页的纸张和打印设置的列表。当在插入的纸张上打印时，选择打印时要应用的列表。

1
在[封面模式]选项中，选择[逐页设置]复选框，然后单击[编辑列表...]。

- 当已经准备了列表时，选择打印时要应用的列表。

2
通过指定每页的纸张和打印设置创建列表。

- 有关详细资料，请参见[逐页设置]设置(在此步骤后叙述)。

3
单击[确定]。

[逐页设置]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[设置列表] | 每页的设置显示在列表中。
| [列表名] | 选择要创建的列表。
[列表名编辑...] | 必要时更改列表名称。
[上移]/[下移] | 这些按钮可移动列表中设置的顺序。但不会更改设置。
[追加] | 此按钮可在列表中添加设置。
[删除] | 此按钮可删除列表中选择的设置。
[追加/编辑] | 可以将设置添加到[设置列表]或编辑设置。
| [页码] | 输入要添加的页码。 若要指定多个页码，用逗号分隔每个页码(如"2，4，6")或使用连字符连接页码(如"6-10")。
[更改设置] | 更改在[追加/编辑]列表中选择的项目的设置。 [打印类型]：选择打印指定页时应用的打印类型。 [纸盒]：选择用于打印指定页的纸盒。 [装订]：本机上无法使用此功能。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。