主屏幕 > 高级功能 > 配置无伺服拉式打印环境 > 在无伺服拉式打印环境中打印 > 在存储机器上存储打印作业

## 在存储机器上存储打印作业

在存储机器上存储打印作业。

配置LK-114_ManagerPort设置时，确认是否已在机器上安装了使用无伺服拉式打印功能所需的打印机驱动程序和LK-114_ManagerPort。
1
使用应用程序打开文档数据。从[文件]菜单，选择[打印]。
2
在[打印机名称](或[选择打印机])中选择设置为存储机器的MFP，然后单击[确定]。

将打印作业发送到存储机器。存储过程完成后，将出现完成窗口。

3
单击[确定]。
提示

- 每个用户可以在一台存储机器上最多存储100个文档作为打印作业。总的来说，存储容量为5 GB，最多可以在一台存储机器上存储10,000个文档。
- 无法在存储机器上使用用户Box打印和机密打印。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。