主屏幕 > 网页管理工具 > 配置打印环境 > 配置WSD打印环境

## 配置WSD打印环境

### 设置流程

WSD (设备用Web服务)是在网络上搜索WSD兼容设备的一种功能。

该功能允许您自动检测连接到网络的机器并将其作为Web服务打印机轻松安装。

本机与计算机之间的通信采用HTTP。此外，采用SSL对本机与计算机之间的通信加密可以使打印更安全。

使用WSD打印功能时，请按照以下步骤配置设置。

1
网络设置
2
配置用于WSD打印的基本设置
3
请根据您的环境配置设置

- 使用代理服务器

- 使用SSL通信

4
配置您的计算机

- 使用WSD连接进行安装

提示

- 如果本机加入活动目录域，则可以使用能够安全地在Windows中执行Web服务打印的"WSD安全打印功能"。

### 配置用于WSD打印的基本设置

配置设置以使用WSD打印功能。

1
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[DPWS设置]-[DPWS通用设置]，然后配置DPWS设置。

- 有关设置的详细资料，请参见[DPWS通用设置]设置(在此步骤后叙述)。

2
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[DPWS设置]-[打印机设置]，然后配置打印机设置。

- 有关设置的详细资料，请参见[打印机设置]设置(在此步骤后叙述)。

[DPWS通用设置]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[Friendly Name] | 输入通过计算机采用Web服务搜索本机时显示的本机名称(最多可使用62个单字节字符)。
[发布服务] | 在以下任何一种环境下使用本机时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 在Windows计算机上NetBIOS被禁用的环境 构建只允许使用IPv6通信的环境 发布服务最多可以检测512个目的地(包含NetBIOS检测到的数量)。

[打印机设置]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[打印功能] | 使用WSD打印功能时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[WSD Print V2.0 设置] | 使用WSD打印版本2.0的功能时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 从兼容版本2.0的计算机连接本机时，可以向本机发布打印预通知、发送账户信息、指定高级设备功能的参数，或获取设备能力与位置信息。
[打印机名称] | 输入采用本机作为WSD打印机时的名称(最多可使用63个单字节字符)。
[打印机位置] | 如有必要，输入打印机位置(最多可使用63个单字节字符)。
[打印机信息] | 如有必要，输入打印机信息(最多可使用63个单字节字符)。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。