主屏幕 > 网页管理工具 > 限制用户使用本设备 > 采用用户认证/账户跟踪 > 一并使用MFP认证，以防出现增强服务器关闭的情况

## 一并使用MFP认证，以防出现增强服务器关闭的情况

如需管理通过增强服务器使用本机的用户，可以一并使用MFP认证，以防出现增强服务器关闭的情况。

一并使用增强服务器认证和MFP认证，即使在增强服务器关闭时也可以使用在本机上临时保存的认证信息登录并使用本机。

1
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[用户认证/帐户监控]-[认证类型]，然后设置认证方法。

- 有关设置的详细资料，请参见[认证类型]设置(在此步骤后叙述)。

2
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[用户认证/帐户监控]-[增强服务器关闭时的最大允许值设置.]，然后配置管理最大允许值的设置。

- 有关设置的详细资料，请参见[增强服务器关闭时的最大允许值设置.]设置(在此步骤后叙述)。

- 在第1步中将[服务器高速缓存数据]设置为开启时，将显示[增强服务器关闭时的最大允许值设置.]。

[认证类型]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[一般设置] | 如需一并使用增强服务器认证和MFP认证，请选择[MFP设备+增强服务器认证]。
[更新账单信息] | 选择在增强服务器关闭时，如果可以在本机上管理的计费信息达到上限是否覆盖现有的计费信息(默认值为[限制])。
[默认认证方式] | 如果[一般设置]设置为[MFP设备+增强服务器认证]，请选择优先的认证方法(默认值为[增强型服务器认证])。
[分配的计数器数量] | 如果在[一般设置]中选择[MFP设备+增强服务器认证]，请为临时保存的信息分配计数器区，以防出现增强服务器关闭的情况。 最多可以指定100个计数器区与[用户计数器]结合使用。
[外部认证服务器设置] | 设置服务器认证操作。 [服务器高速缓存数据]：如需在外部认证服务器关闭的情况下在主机临时存储认证信息，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [重新连接设置]：指定重新连接到认证服务器的时序(默认值为[设置重新连接间隔])。 [各登录重新连接]：当在本机执行认证时连接认证服务器。如果当本机执行认证时认证服务器处于关闭状态，首先确认认证服务器关闭，然后使用临时存储的认证信息登录本机。 [设置重新连接间隔]：在[重新连接时间]指定的时间连接认证服务器，检测认证服务器的状态。如果认证服务器处于关闭状态，使用临时存储在主机的认证信息登录。 [过期时间设置]：对临时保存的认证信息指定有效期限时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。另外，请输入有效期限。 [覆盖用户信息]：如果在[一般设置]中选择了[MFP设备+增强服务器认证]，则会强制指定为[允许]。当使用增强服务器认证时，也通过本机管理认证用户信息。如果执行增强服务器认证的用户数量达到本机可以管理的用户上限，将不会允许对任何新用户的认证。在这种情况下，已注册用户信息将被覆盖。

[增强服务器关闭时的最大允许值设置.]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[增强服务器关闭时的最大允许值设置.] | 增强服务器关闭时如果管理本机上打印页数的上限，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[打印(全部)]/[打印(色彩)]/[打印(黑色)] | 如需管理最大允许的打印件数，请指定允许的最大值。
[账单许可] | 如需管理账户的最大允许值，请指定允许的最大值。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。