主屏幕 > 故障排除 > 触摸屏无显示时

## 触摸屏无显示时

如果经过特定时间长度后没有在本机上执行任何操作，触摸屏可能会熄灭。请检查以下项目：

(1)触摸[辅助功能]并选择[面板亮度调整]以调整触摸屏的对比度(亮度)以及[低]/[高](调整触摸屏的亮度)。

(2)触摸触摸屏。在节能(低耗电/睡眠)模式下，当触摸触摸屏或按下控制面板上的按键时，本机会从节能模式恢复，触摸屏也将正常显示。

(3)在控制面板上，按电源键。如果周定时器设置将机器置于Erp自动电源关闭模式，按电源键以显示触摸屏。遵照屏幕显示并输入超时密码后，机器可在使用时间以外使用。

(4)确认主电源开关已打开。

如果进行检查后触摸屏仍无显示，请与维修人员联系。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。