主屏幕 > 扫描 > 在经典风格中使用扫描发送功能 > 使用Web服务发送(WSD扫描) > 从计算机导入数据

## 从计算机导入数据

通过目的地计算机上的应用程序操作本机，然后导入扫描的原稿数据。导入的原稿数据可以在计算机中编辑或保存。本节介绍了使用Windows 11以及[Windows 传真和扫描]应用程序软件的示例。

1
从开始菜单中，单击[所有应用]-[Windows 工具]-[Windows 传真和扫描]。
2
单击[新扫描]。

出现[新扫描]对话框。

3
指定所需项目以适合要扫描的原稿。

- 有关详细资料，请参见[新扫描]设置(在此步骤后叙述)。

4
单击[扫描]。

- 如果选择了[来源]中的[平板]，将数据作为文件保存之前单击[预览]，然后确认扫描原稿的图像。
  必要时，裁剪显示的图像，或者调整[亮度]、[对比度]或[分辨率(DPI)]。确认扫描原稿后，单击[扫描]。

5
原稿被扫描。确认数据显示在[Windows 传真和扫描]的应用窗口中。

[新扫描]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[扫描仪] | 显示本机的扫描仪名称。 若要切换其它扫描仪，请单击[更改]。
[配置文件] | 选择适合想装载到本机上原稿的配置文件。 [照片 (默认)]：选择该选项以扫描主要包含照片的原稿。 [文档]：选择该选项以扫描主要包含文字的原稿。 [上次使用的设置]：选择该选项以使用之前的设置扫描原稿。 [正在添加配置文件]：选择该选项以创建上述选项之外的新配置文件并将其作为选项添加。选择[正在添加配置文件]显示[添加新的配置文件]窗口。
[来源] | 选择放置原稿的位置。 [平板]：选择该选项以将原稿装入稿台。选择[平板]后，可以使用扫描功能中的[预览]。 [纸盒]：选择该选项以将原稿装入ADF。
[纸张大小] | 如果在[来源]中选择了[纸盒]，会启动[自动检测页大小]以自动检测装入ADF中的原稿尺寸。如果始终扫描相同尺寸的原稿而机器不自动检测装入ADF中原稿尺寸，请选择任意尺寸。
[颜色格式] | 选择[彩色]或[灰度]颜色模式扫描原稿。无论原稿的颜色是什么，原稿都会以所选彩色模式进行扫描。
[文件类型] | 选择要保存的文件类型。 [BMP (BMP 文件)]：用来保存Windows附带的"画图"软件所采用的图像文件。这种类型不支持压缩要保存数据的功能，因此文件大小比JPEG或PNG要大。 [JPG (JPG 文件)]：数码相机中广泛使用的一种文件格式。适合保存照片数据。JPEG格式不支持将多页文档保存为一个单独文件。 [PNG (PNG 文件)]：用来保存压缩文件时没有质量损失的图像文件。请注意，一些文件无法在较旧版本的网络浏览器中显示。 [TIF (TIF 文件)]：这是一种通用的图像格式。TIFF格式支持多页文档，在这种格式中多页文档可以保存为单个文件。 [XPS (XPS 文件)]：Windows中所应用的一种基于XML文件的扩展类型。即使未提供源应用程序，也可以安装XPS viewer查看或打印数据。
[分辨率(DPI)] | 指定扫描原稿的分辨率。
[亮度] | 指定扫描原稿使用的亮度。 若要指定亮度级别，请拖动滑杆，或者输入数值。
[对比度] | 指定扫描原稿的对比度。 若要指定对比度级别，请拖动滑杆，或者输入数值。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。