主屏幕 > 功能 / 实用程序键的说明 > [机器设置]-[管理员] > [复合机设置]

## [复合机设置]

### [基础设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[复合机设置]-[基础设置]

配置复印操作的基本设置。

设置 | 说明
--- | ---
[自动规格与缩放倍率] | 当在稿台上装入原稿后选择复印用纸张时，如果想要将[缩放]设置为[自动]，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[自动ADF尺寸与缩放] | 当在ADF上装入原稿后选择复印用纸张时，如果想要将[缩放]设置为[自动]，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[当APS关闭时指定默认的纸盒] | 选择当取消[纸张]的[自动]选项后要切换到的纸盒(默认值为[APS开前的纸盒])。 [APS开前的纸盒]：在取消选择[自动]前切换到指定的纸盒。 [默认纸盒]：切换到纸盒1。
[复印操作时的打印作业] | 在触摸屏上执行复印操作期间收到打印作业时选择要执行的操作(默认值为[打印])。 [打印]：立即打印打印件作业。 [仅限接收]：复印操作完成后将打印作业打印。
[自动图像旋转] | 选择原稿方向与纸张方向不同时自动旋转图像的设置(默认值为[当设置自动纸张/自动缩放时])。 [当设置自动纸张/自动缩放/缩小时]：当[纸张]设置为[自动]，且[缩放]设置为[自动]或缩小时，自动旋转原稿图像。 [当设置自动纸张/自动缩放时]：当[纸张]设置为[自动]，且[缩放]设置为[自动]时，自动旋转原稿图像。 [当设置自动缩放/缩小时]：当[缩放]设置为[自动]或缩小时，自动旋转原稿图像。 [设置自动缩放时]：当[缩放]设置为[自动]时，自动旋转原稿图像。

### [环保复合机设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[复合机设置]-[环保复合机设置]

使用环保复印功能时，请更改在[环保复印]中注册的复印设置。

设置 | 说明
--- | ---
[合并] | 选择在一页上复印的原稿页数(默认值为[2合1])。
[双面设置] | 选择原稿扫描面(单面/双面)和原稿打印面(单面/双面)的组合(默认值为[单面 > 双面])
[颜色设置] | 选择复印的颜色(默认值为[黑色])。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。