主屏幕 > 高级功能 > 配置无伺服拉式打印环境 > 故障排除 > 典型信息和排除方法

## 典型信息和排除方法

信息 | 原因 | 排除方法
--- | --- | ---
[打印出错] | 系统无法检查与在LK-114_ManagerPort中所指定目的地的通信。 | 检查目的地设置。若要删除该作业，请使用Windows打印假脱机程序。
数据传输期间出现发送错误。 | 检查目的地设置。若要删除该作业，请使用Windows打印假脱机程序。
[在客户端机器中检测到错误. 重启主电源以消除错误. 如果故障代码再次出现, 请联系管理员.] | 在客户端机器上出现致命错误。 | 用户：重新启动客户端机器。 管理员：检查MFP屏幕上客户端功能的设置。
[打印机接收端口无法使用. 请联系管理员.] | MFP端口不可用。 | 管理员：检查LK-114_ManagerPort中的端口设置。
[在保存打印文档中检测到错误. 重启主电源以消除错误. 如果故障代码再次出现, 请联系管理员.] | 在存储机器中出现致命错误。 | 用户：重新启动存储机器。 管理员：检查MFP屏幕上存储功能的设置。
[保存打印文档无效.] | 存储机器设置已禁用。 | 管理员：启用MFP屏幕上存储功能的设置。
[出现发送超时.] | 处理已超时。 | 管理员：更改为MFP屏幕上存储功能所指定的超时值。
[错误的无伺服拉式打印群组设置. 请联系管理员.] | 没有在存储机器中注册的无伺服拉式打印群组设置中注册客户端机器。 | 管理员：在MFP屏幕上将MFP注册在与存储机器相同的无伺服拉式打印群组中。
[进行中. 请稍候重试.] | 由于MFP正在处理，无法进行操作。 | 用户：重新运行作业。
[正在打开保存打印文档. 请稍候重试.] | 由于存储机器已启用，无法进行操作。 | 用户：已启动存储机器后，重新运行作业。
[文件数量已接近上限值. 请联系管理员.] | 已注册了上限(10000个文档)的70%或以上。 | 管理员：在文档列表窗口上，删除不需要的打印作业。
[在保存打印文档中, 硬盘假脱机存储空间已接近上限值. 请联系管理员.] | 70%或以上的存储容量(5 GB)被已注册文档使用。 | 管理员：在文档列表窗口上，删除不需要的打印作业。
[文件数量已接近假脱机上限值. 删除文件.] | 登录的用户已注册了上限(100个文档)的70%或以上。 | 用户：在文档列表窗口上，删除不需要的打印作业。
[某些文档无法进行处理. 请稍候重试.] | 由于目标文档当前正在存储设备中使用，无法完成处理操作。 | 用户：重新运行作业。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。