主屏幕 > 前言 > 装入原稿 > 将原稿装入ADF

## 将原稿装入ADF

### 可用于ADF的原稿

项目 | 规格
--- | ---
原稿类型 | 单面 | 普通纸(35 g/m2至128 g/m2 (9-5/16 lb至34-1/16 lb))
双面 | 普通纸(50 g/m2至128 g/m2 (13-5/16 lb至34-1/16 lb))
混合原稿 | 普通纸(50 g/m2至128 g/m2 (13-5/16 lb至34-1/16 lb))
原稿尺寸 | 单面/双面原稿：A3 w至A5、11 e 17 w至5-1/2 e 8-1/2
原稿装载容量 | 单面/双面原稿：最多130张(80 g/m2 (21-1/4 lb))

请勿将以下原稿装入ADF。否则可能会导致卡纸或者损坏原稿。

- 有皱折的、有折痕的、卷曲的或破损的原稿

- 高度半透明或透明的原稿，例如透明胶片或重氮感光纸

- 有涂层的原稿，如复写纸

- 重量小于35 g/m2 (9-5/16 lb)，或者大于128 g/m2 (34-1/16 lb)的原稿

- 用装订针或曲别针等装订的原稿

- 以手册形式装订的原稿

- 用胶水将页面黏合在一起的原稿

- 页面切口被去掉或者有切口的原稿

- 标签纸

- 胶印版纸

- 以v方向装入的活页

### 如何将纸张装入ADF

ADF按从上到下的顺序一张一张地进纸，并自动装入。其同时自动装入双面原稿。

装入大量原稿时，ADF非常有用。

1
拉开横向导板。
2
将原稿第一页放在上方，所需的一面朝上放置，然后将原稿装入原稿进纸盒。

- 装入原稿使其顶端在后。以不同方向装入时，务必指定原稿的装入方向。有关原稿装入方向的详细资料，请参见指定原稿装入方向([原稿方向])。

备注

- 一次不要向ADF的原稿进纸盒装入超过130张(80 g/m2 (21-1/4 lb))纸张，装入纸张时纸堆的顶部不得高于标记。否则可能会导致原稿卡纸、原稿损坏或ADF故障。但是，如果原稿页数超出130张(80 g/m2 (21-1/4 lb))，可以分开扫描。

3
将横向导板滑到合适原稿尺寸的位置。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。