主屏幕 > 打印 > 其他打印方式 > 从USB闪存直接打印

## 从USB闪存直接打印

### 关于从USB闪存打印

可以将USB闪存连接到本机并指定保存在USB闪存中的文件进行打印。

### 可用USB闪存的条件

可用的USB闪存需要以下条件。

项目 | 规格
--- | ---
接口 | USB 2.0/1.1
格式类型 | FAT32
安全 | 应解除数据加密和密码锁定等安全措施，或关闭安全功能。
容量 | 无上限。 可能不支持某些USB闪存。 无法使用被识别成多个驱动器的USB闪存。

将USB闪存连接到本机时，请注意以下几点。

- 使用靠近控制面板一侧的USB接口。

- 将文件保存到USB闪存中或打印USB闪存中保存的文件时，请勿断开USB闪存的连接。

- 切勿使用除USB闪存以外的USB设备(如硬盘单元和USB集线器)。

- 当本机启动时，切勿将USB闪存插入USB端口或将其从USB端口拔出。

- 切勿在连接USB闪存后直接断开其连接。

### 如何打印

可用的文件类型如下所示：
PDF*、紧凑型PDF、JPEG、TIFF、XPS、紧凑型XPS、OOXML (.docx/.xlsx/.pptx)、PPML (.ppml/.vdx/.zip)
*您也可以打印可查找的PDF和大纲PDF文件。无法打印使用密码加密的PDF文件。

1
将USB闪存连接到本机的USB端口。

显示USB闪存上的文件列表。

备注

- 当本机启动时，切勿将USB闪存插入USB端口或将其从USB端口拔出。

2
触摸要打印的文件。
3
根据需要指定打印选项。

- 有关详细资料，请参见[USB存储器打印]设置(在此步骤后叙述)。

4
使用开始键开始打印。
5
当打印完成时，请将USB闪存从本机的端口拔出。

[USB存储器打印]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[套数] | 输入需要打印的份数(默认值为[1]份)。
[色彩] | 选择打印颜色(默认值为[全彩色])。
[纸张] | 选择提供打印纸的纸盒(默认值为[自动])。
[双面设置] | 选择纸张的打印面(默认值为[单面])。
[合并] | 选择是否将多页缩小打印在一张纸的同一面上(默认值为[关闭])。

提示

- 打印时，以1200 dpi存储的文件会转换为600 e 600 dpi。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。