主屏幕 > 前言 > 装入原稿 > 将原稿放在稿台上

## 将原稿放在稿台上

### 稿台上可用的原稿

项目 | 规格
--- | ---
原稿类型 | 散页、书本(两页展开页)、卡片、三维物体
最大原稿尺寸 | 最大A3 (11 e 17)
原稿装载容量 | 最大2 kg (4-7/16 lb)

### 如何在稿台上装入原稿

可以使用稿台扫描在ADF中无法扫描的原稿，如书籍或卡片。允许使用的原稿的最大重量为2 kg (4-7/16 lb)。

1
将ADF打开。
2
将原稿装入稿台，且所需面朝下放置。

- 把原稿顶部朝向本机的后侧放置，并用原稿刻度左后侧的标记对齐原稿。以不同方向装入时，务必指定原稿的装入方向。有关原稿装入方向的详细资料，请参见指定原稿装入方向([原稿方向])。

- 复印高度透明的原稿时，例如OHP胶片或描图纸，在原稿上放置一页同样大小的空白纸张，便于清晰扫描。

备注

- 不要将重量超过2 kg (4-7/16 lb)的原稿放置在稿台上。另外，不要过于用力下压书本或必须在稿台上展开放置的其它形式原稿。否则，可能会损坏机器或者发生故障。
- 放置厚一点的书籍或三维物体时，不需要关闭ADF进行扫描。亮光可能会透过稿台射出。当心不要直视稿台。但请注意，从稿台射出的光线虽不是激光束，但用户也不要暴露在相关危险下。

3
关闭ADF。
提示

如果您把以下尺寸的原稿放到稿台上，原稿尺寸将被自动检测。

- A3、B4、A4、B5、A5 w、8 e 13*、16K、8K
  *有以下六种Foolscap纸：8-1/2 e 13-1/2 w、220 mm e 330 mm w、8-1/2 e 13 w、8-1/4 e 13 w、8-1/8 e 13-1/4 w、和8 e 13 w。可以选择这些尺寸中的任何一个。有关详细资料，请与维修人员联系。

相关设置

- [经典风格]-[复印]-[应用]-[消除]-[非图像区域消除]

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。