主屏幕 > 打印 > 在macOS环境中打印 > 实用的打印功能 > 将纸张插入原稿

## 将纸张插入原稿

### 插入封面和封底([封面]/[封底])

可以将封页插在正文的第一页之前或最后一页之后。

封面和封底的纸张可与正文纸张不同(在纸张颜色和厚度方面)。可进行一次性打印。

1
在[纸盒 / 出纸盘]的[纸盒]中，选择用于打印正文页的纸盒。

- 无法选择[自动]。

2
在[封面模式]-[封面模式]中，选择[封面]和[封底]复选框。

- 必要时可以选择在插页上打印原稿还是将其留为空白。当打印插页时，原稿的第一页打印在封面上，原稿的最后一页打印在封底上。

3
为作为封面和封底插入的纸张选择纸盒。

### 在透明胶片间插入纸张([OHP插页])

当打印到多张透明胶片上时，可以在透明胶片之间插入指定的纸张。这些纸张可防止透明胶片由于打印时产生的热或静电而粘在一起。

1
在[布局 / 排纸处理]-[布局]的[打印类型]中，选择[单面]。
2
在[图像品质]-[基本]的[颜色选择]中，选择[灰度级]。
3
在[纸盒 / 出纸盘]的[纸张类型]中，选择[透明胶片]。
4
在[封面模式]-[OHP插页]中，选择[OHP插页]复选框。

- OHP插页作为空白页插入。

5
为在透明胶片之间插入的纸张选择纸盒。

### 将纸张插入指定页([逐页设置])

与其他页不同的纸张在指定页中插入。

您可以插入彩色纸和厚纸。也可以选择是否在插入的纸张上打印原稿。

事先创建一个指定每页的纸张和打印设置的列表。当在插入的纸张上打印时，选择打印时要应用的列表。

1
在[逐页设置]中，选择[逐页设置]复选框，然后单击[追加...]。

- 如果列表中未注册任何内容，选择[逐页设置]复选框会自动显示设置窗口。

- 当已经准备了列表时，选择打印时要应用的列表。

2
通过指定每页的纸张和打印设置创建列表。

- 有关详细资料，请参见[逐页设置]设置(在此步骤后叙述)。

3
单击[确定]。

[逐页设置]的设置

设置 | 说明
--- | ---
设置列表 | 每页的设置显示在列表中。
| [列表名] | 输入要创建列表的名称。
[+]/[,] | 这些按钮可移动列表中设置的顺序。但不会更改设置。
[追加] | 此按钮可在列表中添加设置。
[删除] | 此按钮可删除列表中选择的设置。
[追加/编辑] | 可以将设置添加到设置列表或编辑设置。
| [页码] | 输入要添加的页码。 若要指定多个页码，用逗号分隔每个页码(如"2，4，6")或使用连字符连接页码(如"6-10")。
[打印类型] | 选择打印指定页时应用的打印类型。
[纸盒] | 选择用于打印指定页的纸盒。
[装订] | 在本机上无法使用该功能。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。