主屏幕 > 网页管理工具 > 配置扫描发送环境 > 配置通过LDAP服务器搜索目的地的设置

## 配置通过LDAP服务器搜索目的地的设置

### 设置流程

如果使用LDAP服务器或Windows Server的活动目录进行用户管理，则可以搜索(LDAP搜索)服务器中注册的目的地信息并指定所需的目的地。

使用LDAP搜索功能时，请按照以下步骤配置设置。

若要使用活动目录服务器的LDAP功能，您必须在开始步骤前注册与本机的活动目录同步的DNS服务器。有关如何注册DNS服务器的详细资料，请参见注册DNS服务器。
若要使用活动目录服务器的LDAP功能，您必须将本机的日期和时间与活动目录相匹配。有关如何设置本机的日期和时间的详细资料，请参见设置机器的日期和时间。
1
网络设置
2
配置用于LDAP搜索的基本设置
3
请根据您的环境配置设置

- 使用SSL通信

### 配置用于LDAP搜索的基本设置

配置搜索注册在LDAP服务器中目的地信息的设置。

1
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[LDAP 设置]-[LDAP 设置]，然后配置LDAP设置。

- 有关设置的详细资料，请参见[LDAP 设置]设置(在此步骤后叙述)。

2
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[LDAP 设置]-[LDAP服务器注册]-[编辑]，然后注册LDAP服务器。

- 有关设置的详细资料，请参见[LDAP服务器注册]设置(在此步骤后叙述)。

[LDAP 设置]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[启用LDAP] | 如需执行LDAP搜索，请选择[开启](默认值为[关闭])。

[LDAP服务器注册]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[LDAP服务器名称] | 输入LDAP服务器名称(最多可使用32个单字节字符)。
[服务器地址] | 输入LDAP服务器地址。采用下列任意一种格式。 输入主机名的示例："host.example.com" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[端口号] | 如有必要，更改LDAP服务器端口号(默认值为[389])。
[检索机器] | 指定搜索目的地的起始点(最多可使用255个单字节字符)。 搜索从输入的起始点开始的范围(包含以下树形结构)。 输入示例："cn=users,dc=example,dc=com"
[超时] | 如有必要，可以通过更改超时等待时间限制与LDAP服务器之间的通信(默认值为[60]秒)。
[最大搜索结果] | 如有必要，更改搜索结果显示的最大目的地数量(默认值为[100])。
[认证类型] | 根据环境选择登录至LDAP服务器的认证方法(默认值为[匿名])。 [登录名]：输入用于LDAP认证的登录名(最多可使用64个双字节或单字节字符)。 [密码]：输入用于LDAP认证的密码(最多可使用64个单字节字符)。 [域名]：如果选择[GSS-SPNEGO]作为[认证类型]，输入活动目录的域名(最多可使用64个单字节字符)。
[选择服务器验证方式] | 选择是否将LDAP认证与本机的用户认证同步(默认值为[设置值])。 [设置值]：使用在[登录名]和[密码]中输入的值。 [User Authentication]：将本机注册用户的用户认证作为LDAP认证的认证信息使用。 [动态认证]：LDAP搜索时系统提示您输入用户名和密码。
[使用指南] | 如有必要，选择是否使用参照功能(默认值为[开启])。
[查找条件属性] | 选择执行LDAP搜索时需要指定的属性(默认值为[名称])。设置可以在[名称](cn)和[昵称](displayName)之间切换。
[预测] | 选择为了执行LDAP搜索当输入名称的一部分时是否显示备选目的地(默认值为[关闭])。
[详细检索初始设置] | 指定每一项的默认LDAP搜索条件(默认值为[或])。 [查找属性认证]：启用搜索属性认证时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。当[认证类型]设置为[简单]并且[选择服务器验证方式]设置为[动态认证]时配置该设置。如果启用，通过LDAP服务器执行认证时用户无需输入全部DN (可分辨名称)。 [搜索性]：输入需要在用户名前面自动添加的搜索属性(最多可使用64个单字节字符)。属性值必须以单字节字母字符开头(默认值为[uid])。一般情况下，在用户名前指定"uid"，不过根据您的环境，您需要指定其它属性，例如"cn"。

提示

- 从LDAP服务器列表的[检查连接]中，可以根据已注册内容确认您是否能连接至LDAP服务器。

### 使用SSL通信

如果您的环境中安装了SSL，请启用SSL。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[LDAP 设置]-[LDAP服务器注册]-[编辑]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[启用SSL] | 使用SSL通信时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [端口号(SSL)]：如有必要，请更改SSL通信的端口号(默认值为[636])。
[证书验证等级设置] | 如需在SSL通信中验证证书，请选择需要验证的项目。 [有效期]：确认证书是否处于有效期内(默认值为开启)。 [CN]：确认证书的CN (公用名)是否匹配服务器地址(默认值为关闭)。 [键使用方法]：确认证书的使用是否符合证书发行机构的目标用途(默认值为关闭)。 [链式]：确认证书链(证书路径)是否存在问题(默认值为关闭)。系统参照本机管理的外部证书验证证书链。 [过期确认]：确认证书是否过期(默认值为关闭)。按照先OCSP (联机证书状态协议)服务，再CRL (证书吊销列表)的顺序执行过期确认。

参考

- 验证通讯对方的证书

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。