主屏幕 > 打印 > 在macOS环境中打印 > 打印机驱动程序中的设置项目 > 打印机驱动程序的[打印]窗口

## 打印机驱动程序的[打印]窗口

### 如何显示[打印]窗口

1
使用应用程序软件打开文档数据。从[文件]菜单，选择[打印]。
2
检查是否在[打印机]中选择了所需打印机。
3
根据需要配置各种设置。

### [打印]窗口的设置项目

[打印]窗口有操作系统提供的设置和驱动程序提供的设置。有关操作系统所提供设置的详细资料，请参见macOS帮助。单击[打印]窗口上的帮助图标时，会显示操作系统所提供设置项目的说明。

提示

- 设置在[打印]画面的[打印机选项](仅macOS 13或更高版本)中显示的、在[输出方式]、[布局 / 排纸处理]、[纸盒 / 出纸盘]、[封面模式]、[逐页设置]、[印记 / 排版]和[图像品质]各菜单中由驱动程序提供的功能。

### 每个窗口的常见项目

本节介绍[打印]窗口的常见设置和按钮。

设置 | 说明
--- | ---
[纸张视图] | 根据当前的设置显示样本页面布局以检查打印结果图像。
[详细信息] | 用文字显示当前的设置。
[打印机信息...] | 显示安装选购件的状态。仅当计算机可与本机通讯时，此按钮才可用。 [获取设备信息]：PC与本机通讯并获取选购设备的安装信息。 [SNMP设置]：如果更改了本机上的SNMP读取团体名称，输入用于获取本机信息的读取团体名称。 [LAN 唤醒...]：配置唤醒局域网功能的设置。若要使用唤醒局域网功能，需要事先在本机上选择[机器设置]-[管理员]-[网络]-[ErP恢复有效期]并配置设置。 [使用远程数据唤醒包唤醒]：选择此复选框可在发送打印作业前将本机从ErP自动电源关闭模式恢复为正常模式。 [MAC 地址1]：仅为本机使用有线或无线连接时，会自动指定本机的有线或无线LAN设备的MAC地址。本机同时使用有线和无线连接时，会自动指定本机的有线LAN设备的MAC地址。 [MAC 地址2]：本机同时使用有线和无线连接时，会自动指定本机的无线LAN设备的MAC地址。 [版本...]：显示打印机驱动程序的版本。
[恢复默认值] | 将设置恢复到默认值。
[取消] | 放弃(或取消)当前变更并关闭设置窗口。
[打印] | 应用对设置的变更并开始打印。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。