主屏幕 > 打印 > 在Windows环境中打印 > 附录：打印机驱动程序的手动安装过程 > 使用USB连接安装

## 使用USB连接安装

### 安装方法(使用安装程序时)

发生以下情况时，请从我们的网站下载通用打印驱动程序(PCL或PS)。

- 本产品并不附带驱动程序DVD。

- 丢失了驱动程序DVD。

- 计算机未配备DVD驱动器。

执行此任务需要管理员权限。
使用USB连接之前，使用USB电缆将本机与计算机连接。如果显示添加新硬件的向导画面，单击[取消]。
1
将驱动程序DVD插入计算机的光盘驱动器，或者解压缩下载的驱动程序。
2
启动安装程序。

- 使用驱动程序DVD时，从安装菜单中选择驱动程序；安装程序自动启动。如果安装程序没有启动，打开DVD上的驱动程序文件夹，双击[UPDSetup.exe](在32位环境下)或[UPDSetup64.exe](在64位环境下)。

- 使用下载的驱动程序时，双击文件夹中[UPDSetup.exe](在32位环境下)或[UPDSetup64.exe](在64位环境下)。

- 出现[用户帐户控制]窗口时，单击[是]。

3
阅读许可协议，然后单击[同意]。
4
单击[安装(手动输入)]。
5
单击[添加打印机]。
6
单击[端口设定]。
7
从[现有端口]选择USB，然后单击[确定]。
8
从[型号]中选择本机。
9
根据需要更改默认打印设置。
10
单击[下一步]。
11
检查要安装的项目，并单击[安装]。

打印机驱动程序安装开始。

12
单击[确定]。

此时便完成打印机驱动程序的安装过程。

### 安装方法(指定端口时)

执行此任务需要管理员权限。
使用USB连接之前，使用USB电缆将本机与计算机连接。如果显示添加新硬件的向导画面，单击[取消]。
1
准备打印机驱动程序安装程序。

- 将驱动程序DVD插入计算机的光盘驱动器，或者解压缩下载的驱动程序。如果安装程序启动，请退出。

2
在Windows中，打开开始菜单，然后显示[打印机和扫描仪]。

- 有关如何打开[打印机和扫描仪]的信息，请参见打开[打印机和扫描仪]。

3
单击[添加设备](或[添加打印机或扫描仪])。
4
单击[手动添加](或[我需要的打印机不在列表中])。
5
选择[通过手动设置添加本地打印机或网络打印机]，然后单击[下一步]。
6
从[使用现有的端口]选择USB，然后单击[下一步]。
7
单击[使用光盘]。
8
单击[浏览]。
9
指定打印机驱动程序(INF文件)，然后单击[打开]。
10
单击[确定]。
11
选择目标打印机驱动程序，然后单击[下一步]。

- 能够选择的打印机驱动程序有PCL、PCL vX.X.X、PS和PS vX.X.X。如果打印机驱动程序不需要与打印机驱动程序的其它版本共存，请选择PCL或PS。如果打印机驱动程序需要与其它版本共存，请选择PCL vX.X.X或PS vX.X.X。

12
按需要更改打印机名称，然后单击[下一步]。

打印机驱动程序安装开始。

13
遵循后续页面上的指示。

- 出现[用户帐户控制]窗口时，单击[是]。

14
单击[完成]。

此时便完成打印机驱动程序的安装过程。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。