主屏幕 > 功能 / 实用程序键的说明 > [机器设置]-[管理员] > [目的地注册]

## [目的地注册]

### [通讯簿]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[目的地注册]-[通讯簿]

注册各发送模式的目的地，如E-mail和SMB传输。

### [电子邮件]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[目的地注册]-[通讯簿]-[电子邮件]

注册E-mail目的地。

有关设置的详细资料，请参见[机器设置]-[机器设置]-[目的地注册]-[通讯簿]-[电子邮件]。

### [FTP]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[目的地注册]-[通讯簿]-[FTP]

注册FTP目的地。

有关设置的详细资料，请参见[机器设置]-[机器设置]-[目的地注册]-[通讯簿]-[FTP]。

### [SMB]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[目的地注册]-[通讯簿]-[SMB]

注册SMB目的地。

有关设置的详细资料，请参见[机器设置]-[机器设置]-[目的地注册]-[通讯簿]-[SMB]。

### [WebDAV]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[目的地注册]-[通讯簿]-[WebDAV]

注册WebDAV目的地。

有关设置的详细资料，请参见[机器设置]-[机器设置]-[目的地注册]-[通讯簿]-[WebDAV]。

### [群组]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[目的地注册]-[群组]

将多个目的地注册为一个群组。对于群组，也可以组合不同类型的目的地，例如E-mail和SMB地址。

有关设置的详细资料，请参见[机器设置]-[机器设置]-[目的地注册]-[群组]。

### [主题]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[目的地注册]-[主题]

注册E-Mail信息的固定主题句段。最多可以注册10个主题句段。

有关设置的详细资料，请参见[机器设置]-[机器设置]-[目的地注册]-[主题]。

### [文本]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[目的地注册]-[文本]

注册E-Mail信息的固定信息文字句段。最多可以注册10个正文文字句段。

有关设置的详细资料，请参见[机器设置]-[机器设置]-[目的地注册]-[文本]。

### [单触/用户Box注册列表]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[目的地注册]-[单触/用户Box注册列表]

打印目的地注册信息的列表。

### [地址簿列表]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[目的地注册]-[单触/用户Box注册列表]-[地址簿列表]

打印在本机上注册的地址簿列表(地址簿列表)。

设置 | 说明
--- | ---
[地址簿列表] | 选择打印地址列表的方法。 [打印选择]：选择此选项指定目的地范围并打印指定范围内的目的地。 [打印全部]：选择此选项打印所有目的地。
[根据类型打印目的地列表] | 如果选择[打印选择]，请选择想要打印的目的地类型。可以通过在[列表输出编号]中指定的打印范围进一步缩小要打印目的地的范围。
[列表输出编号] | 如果选择了[打印选择]，请指定打印范围。 [所有的通讯]：选择该选项以打印在[根据类型打印目的地列表]中选择类型的所有目的地。 [指定]：选择该选项以在[开始打印编号]和[目的地数]中指定的范围内打印目的地。 [开始打印编号]：指定开始打印的目的地注册号码。 [目的地数]：指定要打印目的地的编号。
[确定] | 转到用于配置打印设置的屏幕。 按需要更改打印设置，然后选择[开始]开始打印。

### [群组地址列表]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[目的地注册]-[单触/用户Box注册列表]-[群组地址列表]

打印在本机上注册的群组目的地列表(群组列表)。

设置 | 说明
--- | ---
[列表输出编号] | 指定要打印目的地的范围。 [所有的通讯]：打印所有群组。 [指定]：选择该选项以在[开始打印编号]和[目的地数]中指定的范围内打印目的地。 [开始打印编号]：指定开始打印的目的地注册号码。 [目的地数]：指定要打印目的地的编号。
[确定] | 转到用于配置打印设置的屏幕。 按需要更改打印设置，然后选择[开始]开始打印。

### [程序目的地列表]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[目的地注册]-[单触/用户Box注册列表]-[程序目的地列表]

打印在本机上注册的程序目的地列表(程序列表)。

设置 | 说明
--- | ---
[程序目的地列表] | 选择打印地址列表的方法。 [单触]：选择此选项打印正在注册地址簿的程序。 [组]：选择此选项打印正在注册群组的程序。 [直接输入(单独)]：选择此选项打印使用直接输入注册目的地的程序。 [直接输入(所有)]：选择此选项打印使用直接输入注册目的地的所有程序。
[根据类型打印目的地列表] | 如果选择[直接输入(单独)]，请选择想要打印的目的地类型。可以通过在[列表输出编号]中指定的打印范围进一步缩小要打印目的地的范围。
[列表输出编号] | 如果选择了[单触]、[组]或[直接输入(单独)]，请指定打印范围。 [所有的通讯]：选择该选项以打印所选类型的所有程序。如果选择[直接输入(单独)]，请选择要通过[根据类型打印目的地列表]打印的目的地类型。 [指定]：选择该选项以在[开始打印编号]和[目的地数]中指定的范围内打印程序。 [开始打印编号]：指定开始打印的程序注册号码。 [目的地数]：指定要打印程序的编号。
[确定] | 转到用于配置打印设置的屏幕。 按需要更改打印设置，然后选择[开始]开始打印。

### [邮件主题/文本列表]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[目的地注册]-[单触/用户Box注册列表]-[邮件主题/文本列表]

打印在本机上所注册E-mail的主题和信息文本。

按需要更改打印设置，然后选择[开始]开始打印。

### [Prefix/Suffix设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[目的地注册]-[Prefix/Suffix设置]

使用前缀/后缀设置功能时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。

使用前缀/后缀设置，输入E-Mail地址时可以调用[机器设置]-[管理员]-[目的地注册]-[前缀/后缀]中注册的前缀和后缀。

### [前缀/后缀]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[目的地注册]-[前缀/后缀]

注册E-Mail地址的前缀和后缀。最多可以注册8个前缀/后缀。当注册多个前缀或后缀时，将常用前缀或后缀指定为默认值会很方便。

若要注册新前缀或后缀，请在前缀/后缀列表中指定未注册的号码，然后选择[编辑]。

设置 | 说明
--- | ---
[前缀] | 输入前缀(最多可使用20个单字节字符)。
[后缀] | 输入后缀(最多可使用64个单字节字符)。

提示

- 若要编辑或删除注册的前缀或后缀，请在前缀/后缀列表中指定目标Box，然后选择[编辑]或[删除]。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。