主屏幕 > 高级功能 > 配置无伺服拉式打印环境 > 附录 > 目的地信息文件(针对管理员)

## 目的地信息文件(针对管理员)

目的地信息文件为包含通过计算机连接到无伺服拉式打印群组所需信息的xml文件。

创建目的地信息文件可节省在LK-114_InstallerCreateTool设置中输入目的地信息的步骤。

目的地信息文件的xml层级结构如下所示。

编号 | 标记 | 说明
--- | --- | ---
1 | XML声明 | 描述xml的版本和文本编码方式。
2 | ShowManagerPort | 始终表示"false"。不使用该信息。
3 | DomainInformation | 目的地信息的单元。在DomainInfoList中可表示多个项目。
4 | DomainName | 表示用于管理的目的地名称。
5 | DomainIPAddress | 表示拓扑机器的IP地址以获得无伺服拉式打印群组列表。
6 | MIBOff | 未从MIB获得打印作业拥塞状态时，表示"true"。获得时，表示"false"。
7 | SelectedGroupInfo | 作为目的地所选择无伺服拉式打印群组的信息。
8 | GroupName | 表示所选无伺服拉式打印群组的名称。指定GroupInfoList中包括的群组名称。
9 | TMIPAddress | 表示所选无伺服拉式打印群组中拓扑机器的IP地址。
10 | GroupInfo | 无伺服拉式打印群组信息的单元。可表示GroupInfoList中多个关联的无伺服拉式打印群组。
11 | GroupName | 表示无伺服拉式打印群组的名称。
12 | TMIPAddress | 表示无伺服拉式打印群组中拓扑机器的IP地址。
13 | TargetDeviceIP | 表示无伺服拉式打印群组中存储机器的IP地址。可以表示TargetDeviceList中多个IP地址。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。