主屏幕 > 故障排除 > 网络扫描问题 > 如何为网络扫描故障采取适当操作

## 如何为网络扫描故障采取适当操作

问题说明 | 检查点 | 排除方法
--- | --- | ---
无法发送数据。 | 每个E-mail的容量是否超出SMTP服务器的最大接收容量？ | 如果一个E-mail信息的容量超出SMTP服务器的最大接收容量，将发生错误并无法进行传输。
是否正确执行了传输步骤？ | 检查传输步骤，然后重新发送数据。
网络设置和连接是否正确？ | 检查网络设置和连接。 有关如何配置网络设置的信息，请参见连接到网络。
是否为本机设置了正确的E-mail地址？ | 检查机器的E-mail地址并进行配置。 有关如何配置E-mail地址设置的信息，请参见注册本机的信息。
电缆是否正确连接？ | 确保已正确连接了电缆(如网络电缆)。
输入的目的地是否正确？ 是否正确注册了地址簿目的地和程序目的地？ | 如果正在使用地址簿或程序中的目的地，则可能注册的目的地不正确。 打印地址簿目的地的列表以检查是否正确注册了号码。有关打印目的地列表的步骤，请参见打印目的地信息列表。
无法将扫描的数据发送(通过SMB传输)到指定的计算机。 | 是否正确指定了文件夹？ | 含有"/(斜线)"的目的地文件夹路径是无效的。请使用"\"指定目的地文件夹的路径。
是否使用13个以上的单字节字符指定了文件夹名称？ | 将扫描数据发送到运行macOS的计算机上的文件夹时，最多使用12个单字节字符指定文件夹名称。
将扫描的数据发送(通过SMB传输)到指定的计算机时，操作速度变慢。 | 是否启用了[LLMNR 设置]？ | 选择[机器设置]-[管理员]-[网络]-[TCP/IP 设置]-[TCP/IP 设置1]，然后禁用[LLMNR 设置]。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。