主屏幕 > 常见问题 > 打印

## 打印

### 问题. 可以在信封或明信片上打印数据吗？

答案. 是的，您还可以在信封和明信片上进行打印。

在计算机上执行打印作业，然后将信封或明信片装入本机，在上面执行打印作业。

有关操作步骤的详细资料，请参见在信封或明信片上打印。

### 问题. 可以在自定义尺寸纸张上打印吗？

答案. 是的，可以。

将纸张装入兼容自定义尺寸的纸盒。有关纸盒规格的详细资料，请参见纸张。

在打印屏幕上，指定包含自定义尺寸纸张的纸盒；这样会让您在自定义尺寸纸张上打印。有关设置步骤的详细资料，请参见在自定义尺寸纸张上打印([原稿尺寸])。

### 问题. 可以配置成始终启用黑白打印吗？

答案. 是的，可通过更改打印机驱动程序的初始值始终启用黑白打印。

在打印机驱动程序的[打印首选项]画面上更改以下设置。有关如何显示[打印首选项]画面的详细资料，请参见如何显示[打印首选项]窗口。

从[图像品质]选项中的[颜色选择]选择[灰度级]，然后单击[确定]。

提示

- 不仅可以编辑黑白打印，还有其他常用功能的初始值，这样就不必在每次打印时配置设置。
- 将黑白打印和双面打印设置为初始值有助于节省碳粉和纸张。

### 问题. 可以直接打印USB存储设备中的文件吗？

答案. 是的。只需将USB存储设备插入本机的USB 端口即可打印文件。

有关操作步骤的详细资料，请参见从USB闪存直接打印。

### 问题. 如何安装打印机驱动程序？

答案. 安装步骤因相关计算机的操作系统而异。

有关Windows，请参见打印机驱动程序的简易安装过程。

有关macOS，请参见设置计算机。

### 问题. 在启用了用户认证的环境中打印数据应如何做？

答案. 打印时，需要在打印机驱动程序中输入用户名和密码。

有关操作步骤的详细资料，请参见在计算机上设置认证信息。

### 问题. 启用了用户认证时，如何在机器上同步执行认证和打印？

答案. 可以使用ID &打印功能。

有关操作步骤的详细资料，请参见同时使用本机上的认证进行打印([ID&打印])。

### 问题. 用户是否可以限制打印？

答案. 是的。可以设置用户认证限制用户打印。这可以启用用户输出控制，达到节省成本的目的。

有关如何限制各用户使用打印功能的详细资料，请参见限制各用户的可用功能。

有关如何指定各用户可打印纸张最大数量的详细资料，请参见按用户管理最大可打印页数。

### 问题. 如何配置让认证窗口弹出的设置，以便数据在被打印时用户不会忘记输入认证信息？

答案. 在打印机的属性窗口中，配置设置以在数据被打印时显示身份认证设置弹出窗口。

在打印机驱动程序的[打印机属性]画面上更改以下设置。有关如何显示[打印机属性]画面的详细资料，请参见如何显示[打印机属性]窗口。

在[初始设定]选项中，单击[认证设置...]。

在[认证/部门管理]中，选择[打印时弹出认证对话框]复选框，然后单击[确定]。

### 问题. 尽管用户认证已成功，驱动程序中的输入画面变灰。

答案. 在打印机驱动程序中，将用户认证更改为正确设置。

在打印机驱动程序的[打印机属性]画面上更改以下设置。有关如何显示[打印机属性]画面的详细资料，请参见如何显示[打印机属性]窗口。

从[配置]选项中的[设备选项]选择[认证]，然后从[更改设置]选择认证状态。然后，单击[确定]。有关要指定的认证状态，请与本机的管理员联系。

### 问题. 可以指定打印的分辨率吗？

答案. 您可以在打印机驱动程序的[图像品质]选项卡上选择[分辨率]以指定打印分辨率。

有关操作步骤的详细资料，请参见指定打印的分辨率([分辨率])。

### 问题. 可以配置跳过原稿中空白页的设置吗？

答案. 打印原稿时，在打印机驱动程序[布局]选项中选择[抑制空白页]以跳过空白页。

有关操作步骤的详细资料，请参见跳过空白页进行打印([抑制空白页])。

### 问题. 如何在没有暴露给其他人风险的情况下打印高度机密数据？

答案. 可以使用机密打印或ID &打印。

使用机密打印功能，可以向文档指定密码。可以在本机画面上输入密码以打印文档。输入注册用于用户认证的用户名和密码时，ID &打印功能可启用文档打印。可以在本机画面上输入用户名和密码以打印文档。

机密打印功能将打印权限授予拥有文档密码的有限数量用户。ID &打印仅启用登录用户执行打印。

有关安全打印的详细资料，请参见打印高度机密文档([机密打印])。

有关ID &打印的详细资料，请参见同时使用本机上的认证进行打印([ID&打印])。

提示

- 用户认证是一款仅允许注册用户访问本机的功能。ID &打印功能仅在启用用户认证时方可使用。

### 问题. 打印时字符变乱码。打印时可以不产生乱码字符吗？

答案. 是的。请尝试位图打印。

单击打印机驱动程序[图像品质]选项中的[设置字体...]。

从[下载字体]中选择[位图]，然后单击[确定]。也可以通过取消勾选[使用打印机字体]复选框清除乱码。

### 问题. 可以在不同类型的纸张上打印封面和章节封面吗？

答案. 是的。可以为封面或章节封面指定不同的纸盒以将其打印在不同类型的纸张上。

有关操作步骤的详细资料，请参见仅在不同类型纸张上打印封面和章节。

### 问题. 可以将驱动程序打印设置画面更改为专门的项目吗？

答案. 是的。通过在我的选项上集体注册常用功能，或者将各选项的设置注册为您的喜好设置以方便快速激活，即可从打印机驱动程序的属性窗口轻松定制窗口。

有关我的选项卡设置步骤的详细资料，请参见自定义设置窗口。

有关喜好设置步骤的详细资料，请参见注册常用打印设置。

### 问题. 是否有节省纸张的打印方法？

答案. 可以通过在一张纸的同一面上打印多张原稿页或在纸张的两面上打印来节省纸张。

有关操作步骤的详细资料，请参见保存打印页数。

### 问题. 是否可以在横幅等非常长的纸张上打印？

答案. 可以，使用横幅打印功能可以在横幅或其它较长的纸张上进行打印。

有关操作步骤的详细资料，请参见在横幅纸上打印。

提示

- 装入横幅纸张需要选购件。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。

### 问题. 如何更改纸张尺寸和类型设置？

答案. 可以在打印画面中更改。

从打印机驱动程序[基本]选项中的[纸张尺寸]选择纸张尺寸。

从[纸张类型]选择相关纸张类型，然后单击[确定]。

### 问题. 打印字符和图像时可以使其重叠起来吗？

答案. 是的，可以带水印(文本印记)或页眉/页脚打印。

另外，具有可在从保存在计算机上文件的输出件上打印的叠图功能。

(1)水印

有关操作步骤的详细资料，请参见添加水印([水印])。

(2)页眉/页脚

有关操作步骤的详细资料，请参见向页眉/页脚添加信息([页眉/页脚])。

(3)叠图

有关操作步骤的详细资料，请参见组合重叠图像([叠图])。

### 问题. 如何尽可能清晰地打印数据？

答案. 只需选择要打印文档的类型，设置便会自动更改为最佳设置以便清晰打印。

有关操作步骤的详细资料，请参见选择原稿的最佳颜色代表([画质设置])。

### 问题. 可以在布局设置中调整打印位置吗？

答案. 通过设置装订边距或图像移位即可移位并调整整个打印图像的位置。

(1)页边距

有关操作步骤的详细资料，请参见添加页边距([装订边])。

(2)图像移位

有关操作步骤的详细资料，请参见微调打印位置([图像移位])。

### 问题. 打印排纸有哪些类型？

答案. 根据本机安装的选项，有各种排纸模式可用，包括装订和打孔。

(1)装订

有关操作步骤的详细资料，请参见装订纸张([装订])。

(2)打孔

有关操作步骤的详细资料，请参见给打印页打孔([打孔])。

提示

- 若要使用排纸功能，需要使用某种选购件。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。

### 问题. 可以使用USB连接从macOS PC打印吗？

答案. 不支持。可以通过网络从macOS PC打印数据。

### 问题. 哪种文件类型适用于在E-mail接收打印中打印？

答案. 可用文件类型包括PDF、紧凑型PDF、JPEG、TIFF、XPS、紧凑型XPS、OOXML (.docx/.xlsx/.pptx)和PPML (.ppml/.vdx/.zip)。但是，无法打印横幅尺寸的文件。

提示

- 若要使用此功能，需要选购件。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。
- 无法保证所有打印都能执行。即使指定的文件类型可用，打印也可能失败。

### 问题. 添加打印页码时想要跳过封面的号码。如何配置设置才能让第二页以与第一页相同的方式打印？

答案. 在打印机驱动程序上指定[页码]时，将[起始页]设置为[2]。

有关操作步骤的详细资料，请参见打印时添加封页以外的页码。

### 问题. 是否可以从基本风格屏幕使用安全打印操作保存在本机用户Box中的文件？

答案. 是的，可以。

触摸基本风格主屏幕的[实用Apps]中的[安全打印]。

有关操作步骤的详细资料，请参见在基本风格下操作用户Box([安全打印])。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。