主屏幕 > 网页管理工具 > 配置打印环境 > 配置SMB打印环境

## 配置SMB打印环境

### 设置流程

SMB打印功能用于通过在计算机上直接指定本机实现打印数据。本机采用SMB (服务器消息块)协议实现共享。

使用SMB打印功能时，请按照以下步骤配置设置。

1
网络设置
2
配置用于SMB打印的基本设置
3
请根据您的环境配置设置

- 使用WINS服务器

- 使用LLMNR解析名称

### 配置用于SMB打印的基本设置

配置使用SMB服务器的设置。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[SMB 设置]-[SMB服务器设置]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[SMB服务器设置] | 将本机作为SMB服务器使用时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[SMB服务器通用设置] | 配置将本机用作SMB服务器的公用设置。 [SMB主机名称]：输入本机的主机名(最多可使用15个单字节字符)。 [工作组]：输入包含本机的工作组的名称(最多可使用15个单字节字符，不包括"、\、;、:、,、*、<、>、|、+、=和?)。 [SMB认证协议]：选择要在本机中使用的SMB认证协议(默认值为[SMB1.0/SMB2.0/SMB3.0/SMB3.1])。 [SMB安全签名设置]：选择是否启用本机的SMB签名以适应您的环境(默认值为[仅限需要时])。 [关闭]：禁用本机的SMB签名。 [仅限需要时]：仅当从客户端请求SMB签名时，启用本机(服务器)的SMB签名。如果未从客户端请求SMB签名，当本机(服务器端)的SMB签名仍禁用时也可以执行操作，而且即使客户端的SMB签名禁用时也可以进行连接。 [已请求]：启用本机的SMB签名。若要建立连接，客户端也需要SMB签名。如果在客户端禁用了SMB签名，则无法进行连接。
[SMB打印设置] | 配置设置以使用SMB打印功能。 [SMB打印]：使用SMB打印功能时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [打印服务器名称]：以大写字母输入打印服务名称(最多可使用12个单字节字符，不含/和\)。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。