主屏幕 > 打印 > 在macOS环境中打印 > 附录：通过其他连接方式使用本机 > 通过LPR连接使用

## 通过LPR连接使用

### 使用此功能需要做的准备(针对管理员)

确认LPD已启用。(在正常情况下，可以使用默认设置。)

有关设置步骤的详细资料，请参见配置LPR打印环境。

### 添加打印机

使用以下步骤通过LPR连接添加打印机。

1
选择Apple菜单中的[系统设置](或[系统偏好设置])。
2
单击[网络]。
3
显示以太网设置窗口。

- 选择[以太网]，然后单击[高级]。

4
单击[TCP/IP]选项。
5
根据计算机所连接的网络设置，配置IP地址和子网掩码等设置。
6
单击[好]。

- 在macOS 11/12中，单击[应用]，然后单击窗口左上角的关闭按钮。

然后，将打印机添加到计算机中。

7
选择Apple菜单中的[系统设置](或[系统偏好设置])。
8
单击[打印机与扫描仪]。
9
单击[添加打印机、扫描仪或传真机](或[+])。

- 如果单击[+]后显示下拉按钮，请选择[添加打印机或扫描仪]。

10
单击[IP]。
11
在[协议]中，选择[行式打印机监控程序 - LPD]。
12
在[地址]中，输入机器的IP地址。
13
确认对应使用IP地址指定的机器的打印机驱动程序显示在[使用]中。

- 当显示打印机驱动程序时，继续进行第15步。

- 如果没有正确显示打印机驱动程序，继续进行第14步。

14
手动选择打印机驱动程序。

- 从[使用]选择[选择软件]，然后单击其他窗口所显示列表中的所需打印机的驱动程序。

15
单击[添加]。

此时便完成打印机的添加过程。然后，继续到打印机驱动程序[选项]画面来配置本机的选购件环境。有关详细资料，请参见配置本机的选购件环境。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。