主屏幕 > 功能 / 实用程序键的说明 > [机器设置]-[机器设置] > [复合机设置]

## [复合机设置]

### [基础设置]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[复合机设置]-[基础设置]

配置复印操作的基本设置。

设置 | 说明
--- | ---
[组合复印/小册子自动倍率] | 选择当指定[合并]或[小册子]并将[纸张]选择为[自动]时，是否将图像自动调整到最佳缩放比率(默认值为[自动显示缩放])。 [自动显示缩放]：自动调整到最佳缩放比率。根据功能指定下列缩放比率。 [2合1]、[小册子]：70.7% [4合1]：50.0% [8合1]：35.3% [禁用]：选择此选项可以手动指定缩放比率。
[小册子快捷方式模式设置] | 选择当显示[小册子]的设置屏幕时是否将小册子功能自动设为开启(默认值为关闭)。
[默认复印设置] | 更改复印模式中的默认设置(打开电源或使用复位键时的设置) (默认值为[出厂默认设置])。 您可以在更改复印模式中的设置后通过选择[当前设置]来更改设置。
[默认放大显示设置] | 选择放大显示时，更改复印模式中的默认设置(打开电源或使用复位键时的设置) (默认值为[出厂默认设置])。 您可以在更改复印模式中的设置后通过选择[当前设置]来更改设置。
[AMS 方向不正确时] | 当在[缩放]中选择了[自动]时，选择是否即使原稿的装入方向与纸张方向不同仍打印原稿(默认值为[打印])。 [打印]：不管原稿装入方向如何都进行打印。 [删除作业]：如果原稿装入方向与纸张方向不同，删除作业。 当[放大旋转]设置为关时，会启用此选项。
[分离扫描方法] | 选择通过指定[分离扫描]扫描原稿时开始打印的时序(默认值为[页面打印])。 [页面打印]：扫描原稿时开始打印。如果想要注重效率，选择此选项。 [批量打印]：扫描完所有原稿后开始打印。如果发现不正确的设置等，可以在打印开始之前将数据删除。
[放大旋转] | 使用放大旋转功能时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 使用放大旋转功能，当通过放大复印功能所放大图像的纵向尺寸超过纸张尺寸时，可以将放大的图像旋转从而将其包含在纸张范围内。
[选择纸张插页功能所应用的纸盒] | 如果在手送托盘中装入纸张时将手送托盘自动选择为纸盒，请选择[手送](默认值为[手送])。 当纸张装入到手送托盘中时，纸盒将变为手送托盘，而且会显示纸张设置画面。
[自动规格与缩放倍率] | 当在稿台上装入原稿后选择复印用纸张时，如果想要将[缩放]设置为[自动]，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[自动ADF尺寸与缩放] | 当在ADF上装入原稿后选择复印用纸张时，如果想要将[缩放]设置为[自动]，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[当APS关闭时指定默认的纸盒] | 选择当取消[纸张]的[自动]选项后要切换到的纸盒(默认值为[APS开前的纸盒])。 [APS开前的纸盒]：在取消选择[自动]前切换到指定的纸盒。 [默认纸盒]：切换到纸盒1。
[复印操作时的打印作业] | 在触摸屏上执行复印操作期间收到打印作业时选择要执行的操作(默认值为[打印])。 [打印]：立即打印打印件作业。 [仅限接收]：复印操作完成后将打印作业打印。
[自动图像旋转] | 选择原稿方向与纸张方向不同时自动旋转图像的设置(默认值为[当设置自动纸张/自动缩放时])。 [当设置自动纸张/自动缩放/缩小时]：当[纸张]设置为[自动]，且[缩放]设置为[自动]或缩小时，自动旋转原稿图像。 [当设置自动纸张/自动缩放时]：当[纸张]设置为[自动]，且[缩放]设置为[自动]时，自动旋转原稿图像。 [当设置自动缩放/缩小时]：当[缩放]设置为[自动]或缩小时，自动旋转原稿图像。 [设置自动缩放时]：当[缩放]设置为[自动]时，自动旋转原稿图像。
[插入页的纸盒选择] | 配置当设置了[封页]、[插页]或[章节]时装入纸张的默认纸盒(默认值为[纸盒 2])。

提示

- 在[机器设置]-[管理员]-[安全]-[打开用户等级]中将设置更改权限指定到用户时显示以下设置。
  [自动规格与缩放倍率]、[自动ADF尺寸与缩放]、[当APS关闭时指定默认的纸盒]、[复印操作时的打印作业]、[自动图像旋转]

### [完成程序]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[复合机设置]-[完成程序]

在复印模式的主屏幕上以经典风格布置排纸处理程序按键时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。

指定设置组合在[偏移]、[分组/分页]、[订书钉]和[打孔]中作为排纸处理器程序注册。

提示

- 此设置在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。

### [卡片复印]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[复合机设置]-[卡片复印]

指定卡片复印功能的默认值。

设置 | 说明
--- | ---
[布局] | 选择放置卡片正面和背面的默认设置(默认值为[上/下])。 [上/下]：放在纸张顶部的正面和底部的背面。 [左/右 (上半)]：放在纸张左上角的正面和右上角的背面。 [左/右]：放在纸张左侧的正面和右侧的背面。
[缩放] | 选择复印的默认缩放比率(默认值为[X1.0])。 [图像居中]：进行适合原稿尺寸的复印。 [X1.0]：以卡片尺寸复印。
[储存原稿尺寸1]至[储存原稿尺寸4] | 注册复印常用的卡片尺寸。注册的尺寸可以在[卡片复印]设置画面上调用。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。